**GARA n. 8512877**

**C.I.G.** **9354164454**

**ALLEGATO B – SCHEDA MAGAZZINO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Caratteristiche tecniche | |
| PROSSIMITÀ DEL MAGAZZINO ATTREZZATO ALLA BANCHINA DI ORMEGGIO DEI RIMORCHIATORI (inserire una X nell’ambito corrispondente) | Ambito portuale di Venezia |  |
| Ambito portuale di Chioggia |  |
| Ambito comunale / provinciale |  |
| Ambito fuori provincia |  |
| AMPIEZZA DEL MAGAZZINO | mq | |
| CAVI DI RIMORCHIO DI RISPETTO IN GIACENZA NEL MAGAZZINO\* | n.\_\_\_-BP Tonn 30 | m |
| n.\_\_\_-BP Tonn 50 | m |
| n.\_\_\_-BP Tonn 70 | m |
| N. MOTORI GEMELLI PRESENTI IN FLOTTA |  | |
| LINEE COMPLETE PER MOTORI PRINCIPALI O AUSILIARI IN GIANCENZA NEL MAGAZZINO\* |  | |

\* Il magazzino è definito attrezzato, e prevede il riconoscimento di punti nell’offerta tecnica, se dispone di una dotazione di attrezzature e pezzi di rispetto che consenta la continuità del servizio e risulti composta da almeno n. 8 (otto) bobine, ciascuna di lunghezza superiore o uguale a 100 (cento) metri lineari di cavo di rimorchio, per i rimorchiatori in flotta, di cui:

n. 3 bobine per rimorchio da 30 Tonn BP;

n. 2 bobine per rimorchio da 50 Tonn BP;

n. 3 bobine per rimorchio da 70 Tonn BP;

e da una “linea completa” per ciascun motore principale o ausiliario, composta da: camicia, pistone (dotato di fasce, biella e relativi cuscinetti) e testata completa. Qualora siano presenti in flotta 3 (tre) o 4 (quattro) motori gemelli, è sufficiente una “linea completa”, mentre per 5 (cinque) o più motori gemelli sono sufficienti 2 (due) “linee complete”. Il magazzino deve essere mantenuto attrezzato per tutta la durata della concessione.

Note per la compilazione: la compilazione di questa scheda non esime dalla presentazione dell’evidenza documentale delle caratteristiche tecniche offerte in gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.

FIRMA DEL DICHIARANTE

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)